附件1

农村房屋巡查分类表

序号	房屋类别	巡查周期	任务更新	分类
1	重点管控房屋	1个月	每月底更新	未完成整治的危房、落实管控措施的危房、初判疑似危房等需要列入重点巡查的房屋
2	强化管理房屋	6个月	6月30日、

12月31日更新	历史风貌建筑、历史建筑、生产经营性房屋等需要强化管理房屋
3	常态管理房屋	12个月	12月31日更新	一般房屋等风险性较低房屋
注：1.巡查管控房屋为全国房屋建筑和市政设施调查系统及各乡镇（街道）在册动态监控农村危旧房对象；有关房屋巡查清单由“农房浙建事”系统收集处理，并及时提供给网格员。

2.原则上常态管理房屋三年要完成一轮巡查，各乡镇（街道）可根据实际业务需求，可以对单栋房屋调整巡查周期。

附件2

房屋安全常态化网格巡查表

房屋使用情况	1.房屋用途变化 (是□否 （如选是填写实际用途）

2.房屋长期闲置 (是□否
房屋类别	重点管控房屋 (是□否

重点关注房屋 (是(否

强化管理房屋 (是□否

常态化管理房屋 (是□否
改扩建

情况	改建、扩建、加层 □是□否
现场状况	1.周边有工程施工 □是□否

2.周边山体边坡坍塌 □是□否

3.房屋倾斜、局部倒塌 □是□否

4.墙体拆除、歪斜 □是□否

5.梁板柱歪斜、开裂 □是□否

6.钢筋裸露、锈蚀 □是□否

7.防控危房有人居住 □是□否

其他问题	（地址、所有权人姓名变化、其他影响房屋安全隐患等）
初步判定	□房屋基本安全（当房屋无以上情况且处于正常使用情况）

(房屋存在安全隐患（当房屋存在一条及以上异常情况）
附照片：
填报人（签名）： 填报时间： 年 月 日

附件3

农村房屋安全核查表

1.房屋基本信息（自动获取）
地 址	自动获取信息，支持修改
所有权人（使用人）姓名	自动获取信息，根据核验信息自动修正	身份证号	自动获取信息，调用公安接口核验
户内人数	自动获取信息，支持修改	其中成员数	自动获取信息，支持修改
具体用途	自动获取信息，支持修改
建筑层数	自动获取信息，支持修改	建筑面积	自动获取信息，支持修改
建成时间

（竣工日期）	自动获取信息，支持修改
结构类型	自动获取信息，支持修改
2.排查情况
闲置宅基地和房屋情况	主房面积（㎡）
庭院面积（㎡）
附房面积（㎡）
合计面积（㎡）
现场状况	1.周边情况：(无异常 (房屋周边地面长期积水；(房屋周边有工程建设和深基坑施工情况；(房屋周边有影响安全的危险因素（例如山体滑坡等）；(有破墙开门、开窗或开店等影响结构安全的行为，或其他改变使用功能有较大变动情况。

2.地基基础：(无异常 (房屋出现明显不均匀沉降（斜向）裂缝；(外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落；(裂缝持续发展尚未稳定；(出现明显倾斜；(基础局部或整体塌陷的。

3.墙体：(无异常；(墙体开裂严重；(墙体有歪斜；(局部倒塌或有倒塌危险；(局部倒塌或有倒塌危险。

4.柱、梁、板：(无异常 (保护层剥落严重；(钢筋露筋、锈蚀，出现明显锈胀裂缝；(梁柱出现明显受力裂缝和变形。

5.楼屋面：(无异常 (明显变形 (明显裂缝 (较严重渗漏 (老化破损

6.木构架：(无异常 (明显腐朽或虫蛀；(梁、檩跨中明显变形或出现横向裂缝；(梁、檩端部出现劈裂；(柱身明显歪斜；(木柱与柱基础之间错位；(构件纵向有明显干缩裂缝；(卯榫节点有破损或有拔榫迹象；(承重柱存在接柱或转换情况且未采取可靠连接措施。
核查判定	□基本安全（甲类、乙类）

□存在安全隐患（丙类，需要安全鉴定）
填报人（签名）： 填报时间： 年 月 日